**供应商资格审查资料提交格式**

一、在中华人民共和国境内依法注册的法人或非法人组织（提供中华人民共和国境内行政管理部门登记的主体资格证书（包括但不限于营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书等））；

|  |
| --- |
| 插入扫描件 |

二、企业信誉：未被人民法院列为失信被执行人，提供信用中国（www.creditchina.gov.cn）截图，以网站查询结果为准；

|  |
| --- |
| 插入扫描件（以下为查询步骤示例） |

1. 提供以下内容承诺函：

①供应商的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标段或者未划分标段的同一采购项目竞价；

②供应商所提供的产品符合国家相关标准、行业规范及本公告要求；

|  |
| --- |
| 插入扫描件（示例如下）  **承诺函**  （采购人）：  我公司承诺满足以下要求：  ①供应商的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标段或者未划分标段的同一采购项目竞价；  ②供应商所提供的产品符合国家相关标准、行业规范及本公告要求；  如出现不满足上述情况情形，采购人有权取消成交供应商的成交资格。  特此承诺。  供应商全称（加盖公章）：  法定代表人或代理人签字或签章：  年 月 日 |

四、提供近三年（2021年1月1日至报价截止之日，以合同签订日期为准）1份泵设备销售的业绩合同；

|  |
| --- |
| 插入扫描件 |

五、《竞价授权报名表》按要求填写完整。

**竞价授权报名表**

本人 （身份证号： ）系 的法定代表人/负责人，现委托 （身份证号： ）为我公司代理人。代理人根据授权，以我公司名义参加 项目（项目编号： ）一切采购活动中的资格审查资料的签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改和处理有关事宜，其法律后果由我公司承担。我公司针对本项目，做出如下承诺：

1. 我公司提供工程、货物或服务质量标准符合公告要求，完全能满足采购人要求，如若无法满足要求，我公司将对此负全部责任。
2. 若我公司成交，将按要求在成交通知书发出后3个工作日内向采购组织方交纳服务费，否则采购组织方有权从我公司报价保证金中扣除。
3. 我公司与采购人不存在可能影响采购公正性的利害关系。

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人/负责人身份证正面 | 法定代表人/负责人身份证反面 |
| 代理人身份证正面 | 代理人身份证反面 |

|  |  |
| --- | --- |
| 供应商详细通讯地址（服务费发票/成交通知书按此地址邮寄） |  |
| 代理人姓名 |  |
| 代理人联系方式 |  |
| E-mail （电子邮箱） |  |
| 服务费发票类型 | 🞎增值税专用发票 🞎增值税普通发票 |

供应商全称（加盖公章）：

日期：

六、《分项报价表》按要求填写完整。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **物资名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **技术要求** | **单价限价（元）** | **供应商单价报价（元）** |
| 卧式离心泵 | SLW125-200B | 台 | 1 | 流量138m³/h，扬程37.5m，配用功率22KW，电机为高效节能电机，能效等级不低于2级，转速2950r/min，要求泵叶轮为不锈钢叶轮，配带备用机械密封5个。 | 9000 |  |
| 立式单级离心泵 | 型号：IRG25-160 | 台 | 1 | 配用功率1.5KW，流量4m³/h，转速2900r/min，扬程32米，DN25mm,法兰连接 。相配电机型号：YE3 90-2 380v ，配带机械密封和密封圈各5个。 | 2500 |  |
| 立式单级离心泵（防爆电机） | 型号：IRG25-160 | 台 | 1 | 配用功率1.5KW，流量4m³/h，转速2900r/min，扬程32米，DN25mm,法兰连接 。相配防爆电机型号：YE3 90-2 380v ，配带机械密封和密封圈各5个。 | 2500 |  |
| 304不锈钢自动搅匀污水泵 | 50JYWQ20-15-1.5KW | 套 | 1 | 电压380v;转速2900r/min；流量20m³/h，扬程15m；配50米消防水带 | 5000 |  |
| 螺杆泵 | 3GR25×4W21 | 台 | **2** | 3GR25×4W21，带安装底座，附带泵机械密封10套 | 7000 |  |
| 防腐液下泵 | 3YFU2-35-50-1050-5.5KW | 台 | **6** | 液下深度1.05米，要求泵体采用防腐材质，配套电机，电机符合国家标准二级能效，附带轴套20个，叶轮8个，泵壳4个，泵盖8个，轴4根（配套叶轮螺母4个） | 7000 |  |
| 计量泵 | JZ | 台 | 1 | 流量40L/H，压力11MPa，功率1.5KW，配套电机，要求电机符合国家标准二级能效等级，附带密封填料5套 | 9000 |  |
| 合计金额（元） | | | | | |  |

**注：1、供应商应在报价截止时间前将以上资料扫描为一个文件（要求提供原件的扫描件或复印件加盖公章扫描件）并按采购公告要求线上递交：**

1. **扫描文件命名要求：“项目编号+单位名称”。**

**3、以上格式仅供参考，供应商须仔细阅读网上竞价公告中的供应商资格审查标准，并按要求将所有供应商资格审查资料制作于本格式中，如有遗漏，导致的相应后果由供应商自行承担。**