轨道交通大队办公家具配置报价清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 图片 | 规格 | 材质说明 | 参考颜色 | 单位 | 数量 | 单价限价 | 合计 | 地 点 | 备注 |
| 1 | 办公桌（核心产品） |  | 1500\*1400\*1200 | 基材：采用E1级优质环保三聚氰胺饰面刨花板/刨花板，甲醛释放量≤0.2mg/L/2.0mg/100g。饰面：采用优质防火板饰面，厚度≥0.7mm，成型后封边处理。五金件：采用品牌优质铰链、三节静音滑轨和连接件，品牌锁具。工艺：（1）板材件均双饰面、封四边，走线孔、槽内缘(包括隐蔽部位)一律封 闭处理。（2）2mm厚同色PVC封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。（3）板材采用国际著名数控机床进行切割，切口整齐，无崩茬，尺寸精确到0.5mm。（4）五金件连接，板内预埋尼龙螺母。 |  | 套 | 17 | 900 | 15300 | 三楼办公室10，二楼办公室4，询问室2、财务室1 | 尺寸及颜色可微调（需携带产品主要用材：基材样品） |
| 2 | 办公桌 |  | 1800\*800\*750 | 基材：采用E1级优质环保三聚氰胺饰面刨花板/刨花板，甲醛释放量≤0.2mg/L/2.0mg/100g。饰面：采用优质防火板饰面，厚度≥0.7mm，成型后封边处理。五金件：采用品牌优质铰链、三节静音滑轨和连接件，品牌锁具。工艺：（1）板材件均双饰面、封四边，走线孔、槽内缘(包括隐蔽部位)一律封 闭处理。（2）2mm厚同色PVC封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。（3）板材采用国际著名数控机床进行切割，切口整齐，无崩茬，尺寸精确到0.5mm。（4）五金件连接，板内预埋尼龙螺母。 (5)根据现场房间空间尺寸可做调整。 |  | 套 | 2 | 1500 | 3000 | 三楼办公室 | 尺寸及颜色可微调 |
| 3 | 办公椅 （午休椅）（核心产品） |  | 630\*690\*1240 | 头枕：全新PP加纤注塑成型一体胶框，可以上下平移≥300mm距离，方便不同人群 的身高舒适度的调节靠背：全新PP加纤注塑成型一体胶框面料：小特网尼龙网布，具有色彩鲜艳不褪色，韧性抗拉性强，耐磨损，无毒， 耐腐烂，耐化学品，耐高温抗紫外线，透气性强，使用寿命长等特点腰靠：腰部中间融入6块按摩腰垫，上方4块腰垫配有弹力20mm行程调节功能，在 靠背向后倾仰时弹力支撑腰背舒适度，整体外观更显得大气十足椅座：用2E标准胶合板搭配5.5CM高密度复合纯棉，增强坐感舒适度气杆：通过SGS测试，黑色三级气压棒，≥100mm升降行程椅脚：塑胶椅PP脚通过国标测试椅轮：PA料，万向转动流畅，灵便无噪音 |  | 张 | 20 | 480 | 9600 | 二楼、三楼 办公室用 | 黑色（需携带样品） |
| 4 | 三楼会议室桌 |  | 4000\*1500\*760 | 基材：采用E1级优质环保三聚氰胺饰面刨花板/刨花板，甲醛释放量≤0.2mg/L/2.0mg/100g。饰面：采用优质防火板饰面，厚度≥0.7mm，成型后封边处理。五金件：采用品牌优质铰链、三节静音滑轨和连接件，品牌锁具。工艺：（1）板材件均双饰面、封四边，走线孔、槽内缘(包括隐蔽部位)一律封 闭处理。（2）2mm厚同色PVC封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。（3）板材采用国际著名数控机床进行切割，切口整齐，无崩茬，尺寸精确到0.5mm。（4）五金件连接，板内预埋尼龙螺母。 (5)根据现场房间空间尺寸可做调整。 |  | 张 | 1 | 3200 | 3200 | 1会议桌含 14张椅子 | 尺寸及颜色可微调 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 三楼会议室椅 子 |  | 630\*570\*970 | 背：全新PP加纤注塑成型一体胶框，头顶为反边设计卡入胶边车缝，更显边角处 理精细效果。搭配宽窄条尼龙单网。扶手：用全新PP加纤连体扶手。座垫：采用加厚的2E胶合木皮板配PP底壳，搭配蚂蚁纹布面。海棉：采用45密度左右的纯正复合海绵，耐坐更持久脚架：ø25mm管加厚喷砂/电镀工形架。 |  | 张 | 14 | 200 | 2800 | 1会议桌含 14张椅子 | 黑色 |
| 6 | 二楼会议室桌 |  | 1400\*400\*750 | 基材：采用E1级优质环保三聚氰胺饰面刨花板/刨花板，甲醛释放量≤0.2mg/L/2.0mg/100g。饰面：采用优质防火板饰面，厚度≥0.7mm，成型后封边处理。五金件：采用品牌优质铰链、三节静音滑轨和连接件，品牌锁具。桌架：采用优质钢制桌架，桌架壁厚≥1.5mm，经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等 工艺处理。（可折叠式，能灵活搬运与存放）工艺：（1）板材件均双饰面、封四边，走线孔、槽内缘(包括隐蔽部位)一律封 闭处理。（2）2mm厚同色PVC封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。（3）板材采用国际著名数控机床进行切割，切口整齐，无崩茬，尺寸精确到0.5mm。（4）五金件连接，板内预埋尼龙螺母。 (5)根据现场房间空间尺寸可做调整。 |  | 张 | 22 | 450 | 9900 | 双人桌44把 椅子 | 尺寸及颜色可微调 |
| 7 | 报告厅桌 |  | 1400\*400\*750 | 基材：采用E1级优质环保三聚氰胺饰面刨花板/刨花板，甲醛释放量≤0.2mg/L/2.0mg/100g。饰面：采用优质防火板饰面，厚度≥0.7mm，成型后封边处理。五金件：采用品牌优质铰链、三节静音滑轨和连接件，品牌锁具。桌架：采用优质钢制桌架，桌架壁厚≥1.5mm，经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等 工艺处理。（可折叠式，能灵活搬运与存放）工艺：（1）板材件均双饰面、封四边，走线孔、槽内缘(包括隐蔽部位)一律封 闭处理。（2）2mm厚同色PVC封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。（3）板材采用国际著名数控机床进行切割，切口整齐，无崩茬，尺寸精确到0.5mm。（4）五金件连接，板内预埋尼龙螺母。 (5)根据现场房间空间尺寸可做调整。 |  | 张 | 32 | 450 | 14400 | 32二人桌， 64把椅子 | 尺寸及颜色可微调 |
| 8 | 主席台 |  | 2100\*600\*810 | 基材：采用E1级优质环保三聚氰胺饰面刨花板/刨花板，甲醛释放量≤0.2mg/L/2.0mg/100g。饰面：采用优质防火板饰面，厚度≥0.7mm，成型后封边处理。五金件：采用品牌优质铰链、三节静音滑轨和连接件，品牌锁具。工艺：（1）板材件均双饰面、封四边，走线孔、槽内缘(包括隐蔽部位)一律封 闭处理。（2）2mm厚同色PVC封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。（3）板材采用国际著名数控机床进行切割，切口整齐，无崩茬，尺寸精确到0.5mm。（4）五金件连接，板内预埋尼龙螺母。 (5)根据现场房间空间尺寸可做调整。 |  | 张 | 5 | 900 | 4500 | 报告厅3，二楼会议室 2，含10把椅子 | 尺寸及颜色可微调 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 二楼会议室椅 子（核心产品） |  | 450\*450\*750 （坐高450 ） | 框架：框架采用金属框架；制作工艺：经酸洗磷化处理，耐腐蚀，耐磨防锈、防静电、颜色持久，表面经过 静电喷涂处理；布艺完饰面：提供防水，防酒精及防黄的渗透式涂封剂；海绵：使用高密度定型回弹PU阻燃海绵，海棉密度28-35kg/m3，表面涂有防止老 化变形的保护膜，可防氧化，防碎，经过HD测试不易变形，耐用度高； |  | 张 | 108 | 139 | 15012 | 告厅3，二 楼会议室2 | 黑色（需携带样品） |
| 10 | 主席台椅子 |  | 630\*570\*970 | 背：全新PP加纤注塑成型一体胶框，头顶为反边设计卡入胶边车缝，更显边角处 理精细效果。搭配宽窄条尼龙单网。扶手：用全新PP加纤连体扶手。座垫：采用加厚的2E胶合木皮板配PP底壳，搭配蚂蚁纹布面。海棉：采用45密度左右的纯正复合海绵，耐坐更持久脚架：ø25mm管加厚喷砂/电镀工形架。 |  | 张 | 10 | 200 | 2000 | 告厅3，二 楼会议室2 | 黑色 |
| 11 | 党团会议室桌 椅 |  | 4000\*1500\*760 | 基材：采用E1级优质环保三聚氰胺饰面刨花板/刨花板，甲醛释放量≤0.2mg/L/2.0mg/100g。饰面：饰面：采用优质防火板饰面，厚度≥0.7mm，成型后封边处理。五金件：采用品牌优质铰链、三节静音滑轨和连接件，品牌锁具。工艺：（1）板材件均双饰面、封四边，走线孔、槽内缘(包括隐蔽部位)一律封 闭处理。（2）2mm厚同色PVC封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。（3）板材采用国际著名数控机床进行切割，切口整齐，无崩茬，尺寸精确到0.5mm。（4）五金件连接，板内预埋尼龙螺母。 (5)根据现场房间空间尺寸可做调整。 |  | 张 | 1 | 3200 | 3200 | 1会议桌含 14张椅子 | 尺寸及颜色可微调 |
| 12 | 党团会议室椅 子 |  | 630\*570\*970 | 背：全新PP加纤注塑成型一体胶框，头顶为反边设计卡入胶边车缝，更显边角处 理精细效果。搭配宽窄条尼龙单网。扶手：用全新PP加纤连体扶手。座垫：采用加厚的2E胶合木皮板配PP底壳，搭配蚂蚁纹布面。海棉：采用45密度左右的纯正复合海绵，耐坐更持久脚架：ø25mm管加厚喷砂/电镀工形架。 |  | 张 | 14 | 200 | 2800 | 1会议桌含 14张椅子 | 黑色 |
| 13 | 探亲室大床 |  | 1800\*2120\*950 | 基材：采用橡胶木实木,花纹漂亮，少结疤，无霉变；采用传统手工榫卯工艺，所有木材经过烘干处理，含水率8%－12%，不变形、不缩水、无虫蛀，重点部位 应无节疤。采用环保油漆，底漆为（PE）不饱和聚脂漆， 面漆为（PU）双成份 聚氨脂漆，光滑耐磨，手感好，色泽美观。铺板与床架增加防滑静音条；四角采 用三角实木链接固定，增加床的稳定性和牢固度，所有木料需要五遍打磨，使木 制更清晰纹路更自然。 |  | 张 | 4 | 1250 | 5000 | 家属探亲室 | 图片色 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 探亲室床垫 |  | 1800\*2000\*220 | 采用宾馆常规面料；正2采用15mm厚度中密度海绵，阻燃处理；正3附 20mm厚丝棉；正4以丙纶热压无纺布垫底衍缝，延长海绵使用寿命；正5定 型环保毡；正6定型环保毡；正7加强型网片；一面为环保棕材料。 |  | 张 | 4 | 660 | 2640 | 家属探亲室 | 尺寸及颜色可微调 |
| 15 | 探亲室床头柜 |  | 450\*400\*500 | 基材：采用橡胶木实木,花纹漂亮，少结疤，无霉变；采用传统手工榫卯工艺，所有木材经过烘干处理，含水率8%－12%，不变形、不缩水、无虫蛀，重点部位 应无节疤。采用环保油漆，底漆为（PE）不饱和聚脂漆， 面漆为（PU）双成份 聚氨脂漆，光滑耐磨，手感好，色泽美观。铺板与床架增加防滑静音条；四角采 用三角实木链接固定，增加床的稳定性和牢固度，所有木料需要五遍打磨，使木 制更清晰纹路更自然； |  | 个 | 4 | 220 | 880 | 家属探亲室 | 图片色 |
| 16 | 干部休息室小 床 |  | 1200\*2120\*870 | 基材：采用橡胶木实木,花纹漂亮，少结疤，无霉变；采用传统手工榫卯工艺，所有木材经过烘干处理，含水率8%－12%，不变形、不缩水、无虫蛀，重点部位 应无节疤。采用环保油漆，底漆为（PE）不饱和聚脂漆， 面漆为（PU）双成份 聚氨脂漆，光滑耐磨，手感好，色泽美观。铺板与床架增加防滑静音条；四角采 用三角实木链接固定，增加床的稳定性和牢固度，所有木料需要五遍打磨，使木 制更清晰纹路更自然。（删除） |  | 张 | 12 | 880 | 10560 | 干部休息室12，含24个床头柜 | 图片色 |
| 17 | 休息室小床垫 |  | 1200\*2000\*220 | 采用宾馆常规面料；正2采用15mm厚度中密度海绵，阻燃处理；正3附20mm厚丝棉；正4以丙纶热压无纺布垫底衍缝，延长海绵使用寿命；正5定 型环保毡；正6定型环保毡；正7加强型网片；一面为环保棕材料。 |  | 张 | 12 | 600 | 7200 | 干部休息室12，通信室1，岗亭1， 备勤室32 | 尺寸及颜色可微调 |
| 18 | 干部休息室床头柜 |  | 450\*400\*500 | 基材：采用橡胶木实木,花纹漂亮，少结疤，无霉变；采用传统手工榫卯工艺，所有木材经过烘干处理，含水率8%－12%，不变形、不缩水、无虫蛀，重点部位 应无节疤。采用环保油漆，底漆为（PE）不饱和聚脂漆， 面漆为（PU）双成份 聚氨脂漆，光滑耐磨，手感好，色泽美观。铺板与床架增加防滑静音条；四角采 用三角实木链接固定，增加床的稳定性和牢固度，所有木料需要五遍打磨，使木 制更清晰纹路更自然（删除） |  | 个 | 24 | 220 | 5280 | 干部休息室12，含24个床头柜 | 图片色 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 货架 |  | 2000\*600\*2000 | 柜体钢板：采用优质冷轧钢板，柜体板为≥0.7mm钢板。加强筋件：采用1.0mm-2.5mm钢板，利用电脑数控冲床、压床成型，确保精确度 高。表面处理：抗菌喷涂粉末（塑粉）喷涂事前更经清洗，除油、磷化等七个前置处 理程序，确保质量完美。柜体结构：采用整体或拆装焊接式，焊点平整，结构稳固，承重、承压性好；所 有部件均经打磨，砂光处理，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能 造成的伤害。每层承重≥200KG。 |  | 列 | 48 | 495 | 23760 | 三楼储藏室 20，证物室 2，装备室 2；二楼储 藏室24； | 蓝色或灰 白 |
| 20 | 器材库器材架 |  | 2000\*600\*2000 | 柜体钢板：采用优质冷轧钢板，柜体板为≥0.7mm钢板。加强筋件：采用1.0mm-2.5mm钢板，利用电脑数控冲床、压床成型，确保精确度 高。表面处理：抗菌喷涂粉末（塑粉）喷涂事前更经清洗，除油、磷化等七个前置处 理程序，确保质量完美。柜体结构：采用整体或拆装焊接式，焊点平整，结构稳固，承重、承压性好；所 有部件均经打磨，砂光处理，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能 造成的伤害。每层承重≥200KG。 |  | 列 | 60 | 495 | 29700 | 车库三个器 材库 | 蓝色或灰 白 |
| 21 | 沙发套装 |  | 1+2+3+长几+方 几 | 饰面：采用优质麻绒面料，防静电、耐磨损、不起球、易清洁。海绵：采用“ 品牌优质高回弹PU泡绵，表面涂有防老化变形保护膜。框架：：采用优质橡胶木实木内框架，木制构件全部经过烘干处理，四面刨光， 木材含水率8-12%，无腐朽和虫蛀，木材斜纹程度＜20%。结构：底座和出木部分采用优质实木，框架主体榫结构连接； |  | 套 | 3 | 4560 | 13680 | 三楼等候室、三楼茶歇室、二楼读书阅览室 | 图片色 |
| 22 | 档案柜 |  | 850\*400\*1850 | 基材：柜体均采用0.5mm厚优质冷轧钢板制作。抗拉强度≥316MPa，化学成份 （C、S、Mn、P）合格，符合GB/T228.1-2010、GB/T4336-2016标准要求。工艺：钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊 、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经除油硅烷化后热固性粉末涂料 喷塑处理，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。采用一体成型钢制扣手，优质锁具，互开率低。 |  | 顶 | 20 | 415 | 8300 | 三楼档案室 | 灰白 |
| 23 | 茶水柜 |  | 1200\*400\*800 | 基材：采用E1级优质环保三聚氰胺饰面刨花板/刨花板，甲醛释放量≤0.2mg/L/2.0mg/100g。饰面：饰面：采用优质防火板饰面，厚度≥0.7mm，成型后封边处理。五金件：采用品牌优质铰链、三节静音滑轨和连接件，品牌锁具。工艺：（1）板材件均双饰面、封四边，走线孔、槽内缘(包括隐蔽部位)一律封 闭处理。（2）2mm厚同色PVC封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。（3）板材采用国际著名数控机床进行切割，切口整齐，无崩茬，尺寸精确到0.5mm。（4）五金件连接，板内预埋尼龙螺母。 (5)根据现场房间空间尺寸可做调整。 |  | 个 | 11 | 630 | 6930 | 一楼包厢1 、三楼等候 室1、茶歇 室2、三楼 会议室1，三楼办公室 5，二楼办公室1 | 尺寸及颜色可微调 |

。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 更衣柜 |  | 970\*420\*1850 | 基材：柜体均采用0.5mm厚优质冷轧钢板制作。抗拉强度≥316MPa，化学成份 （C、S、Mn、P）合格，符合GB/T228.1-2010、GB/T4336-2016标准要求。工艺：钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊 、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经除油硅烷化后热固性粉末涂料 喷塑处理，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。采用一体成型钢制扣手，优质锁具，互开率低。 |  | 顶 | 4 | 660 | 2640 | 通信室2， 岗亭2, | 灰白 |
| 25 | 小会议桌 |  | 2400\*1200\*750 | 基材：采用E1级优质环保三聚氰胺饰面刨花板/刨花板，甲醛释放量≤0.2mg/L/2.0mg/100g。饰面：采用优质防火板饰面，厚度≥0.7mm，成型后封边处理。五金件：采用品牌优质铰链、三节静音滑轨和连接件，品牌锁具。工艺：（1）板材件均双饰面、封四边，走线孔、槽内缘(包括隐蔽部位)一律封 闭处理。（2）2mm厚同色PVC封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。（3）板材采用国际著名数控机床进行切割，切口整齐，无崩茬，尺寸精确到0.5mm。（4）五金件连接，板内预埋尼龙螺母。 (5)根据现场房间空间尺寸可做调整。 |  | 张 | 5 | 1100 | 5500 | 三楼办公室 | 尺寸及颜色可微调 |
| 26 | 小会议椅子 |  | 450\*450\*750 （坐高450 ） | 框架：框架采用金属框架；制作工艺：经酸洗磷化处理，耐腐蚀，耐磨防锈、防静电、颜色持久，表面经过 静电喷涂处理；布艺完饰面：提供防水，防酒精及防黄的渗透式涂封剂；海绵：使用高密度定型回弹PU阻燃海绵，海棉密度28-35kg/m3，表面涂有防止老 化变形的保护膜，可防氧化，防碎，经过HD测试不易变形，耐用度高； |  | 张 | 30 | 139 | 4170 | 三楼每办公 室 | 黑色 |
| 27 | 备勤室床 |  | 2025\*1200\*1000 (床\*1+床头柜\*1 ） | 基材：采用E1级优质环保三聚氰胺饰面刨花板/刨花板，甲醛释放量≤0.2mg/L/2.0mg/100g。饰面：饰面：采用优质防火板饰面，厚度≥0.7mm，成型后封边处理。五金件：采用品牌优质铰链、三节静音滑轨和连接件，品牌锁具。工艺：（1）板材件均双饰面、封四边，走线孔、槽内缘(包括隐蔽部位)一律封 闭处理。（2）2mm厚同色PVC封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。（3）板材采用国际著名数控机床进行切割，切口整齐，无崩茬，尺寸精确到0.5mm。（4）五金件连接，板内预埋尼龙螺母。 (5)根据现场房间空间尺寸可做调整。 |  | 套 | 34 | 972 | 33048 | 二楼备勤室 8\*4，通信 室1，岗亭1 | 尺寸及颜色可微调 |
| 28 | 文件柜 |  | 1200\*400\*1800 | 。基材：采用E1级优质环保三聚氰胺饰面刨花板/刨花板，甲醛释放量≤0.2mg/L/2.0mg/100g。饰面：饰面：采用优质防火板饰面，厚度≥0.7mm，成型后封边处理。五金件：采用品牌优质铰链、三节静音滑轨和连接件，品牌锁具。工艺：（1）板材件均双饰面、封四边，走线孔、槽内缘(包括隐蔽部位)一律封 闭处理。（2）2mm厚同色PVC封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。（3）板材采用国际著名数控机床进行切割，切口整齐，无崩茬，尺寸精确到0.5mm。（4）五金件连接，板内预埋尼龙螺母。 (5)根据现场房间空间尺寸可做调整。 |  | 顶 | 12 | 930 | 11160 | 三楼办公室5套，二楼办公室1套，通信室1套 | 尺寸及颜色可微调 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 手动餐桌椅 |  | 1.8米+10把椅子 +1.2米转盘 | 主材：采用品牌E1级优质实木多层板， 甲醛释放量符合国家E1级标准；木皮： 贴实木木皮；油漆：环保油漆，五底三面工艺，色泽美观不变色且光滑耐磨，环保净味油漆 木架：采用橡胶木实木架子，外观挺括，稳重大方。 |  | 套 | 5 | 4865 | 24325 | 餐厅 | 图片色 |
| 30 | 电动餐桌椅 |  | 2.0米＋12把椅子 +1.4米转盘 | 主材：采用品牌E1级优质实木多层板， 甲醛释放量符合国家E1级标准；木皮： 贴实木木皮； 电机采用联谊电机 ”（删除）采用360度静音转盘电动转可调速档次，遥控控制； 内部落地钢架结构超强承重，整体美观大方结构，牢固不松脱。油漆：环保油漆，五底三面工艺，色泽美观不变色且光滑耐磨，环保净味油漆。台面：实木边框+进口岩板台面，透气性好，外观挺括，稳重大方。 |  | 套 | 1 | 9100 | 9100 | 小餐厅 | 图片色 |
| 31 | 小餐厅休闲桌 椅 |  | 1+1+3+大茶几 | 面料：采用优质透气防脱耐磨皮革，耐磨性强、透气性好，色牢度高，表面缝纫 外型饱满、圆滑一致，经纬线平直，无明显浮线跳针， 内部填充物圆滑流畅，丰 满美观；海绵：采用优质海绵，柔软性能好、回弹性高、不变形；沙发座：高弹力弹簧同编织方法处理，独立弹簧包设计座垫；曲木板：靠背、座垫多层曲木板热压成型，按照人体工程学设计，坐感舒适，不 易疲劳，曲木板材承压≥180公斤，并经防潮、防腐、防虫等化学处理。 |  | 套 | 2 | 3000 | 6000 | 小餐厅1多功能1 | 尺寸及颜色可微调 |
| 32 | 定制碗柜 |  | 1200\*300\*1800 | 材质：采用≥0.5mm厚优质不锈钢，具有耐酸碱、抗腐蚀等特性；采用优质锁具及不 锈钢拉手。配置：不少于50格。 |  | 组 | 1 | 1850 | 1850 | 餐厅内不少 于50格 | 本色 |
| 33 | 休闲桌椅 |  | 一桌四椅 | 基材：采用E1 级优质环保中密度纤维板，本次检测甲醛释放量符合国标。面材：采用优质白蜡木木皮，无结疤，无瑕疵。油漆：采用优质环保 油漆，油漆采用五遍 底漆，三遍面漆。面料：采用优质透气防脱耐磨皮革，耐磨性强、透气性好，色牢度高，表面缝纫外型饱满、圆滑一致，经纬线平直，无明显浮线跳针， 内部填充物圆滑流畅，丰满美观；海绵：采用优质海绵，柔软性能好、回弹性高、不变形；内架： 内置多层实木板弯板+黑色异性钢脚架 |  | 套 | 2 | 1650 | 3300 | 二楼茶歇室 2，二楼多 功能室1， | 根据甲方 装修风格 颜色可以 任意更换 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 休闲茶桌 |  | 一桌四椅 | 1.主材：采用品牌E1级优质实木多层板， 甲醛释放量符合国家E1级标准；木皮： 贴实木木皮；2.油漆：环保油漆，五底三面工艺，色泽美观不变色且光滑耐磨，环保净味油漆 |  | 套 | 1 | 4000 | 4000 | 三楼茶歇室 | 同餐桌颜 色 |
| 35 | 网卡电脑桌 |  | 1000\*600\*750 | 基材：采用E1级优质环保三聚氰胺饰面刨花板/刨花板，甲醛释放量≤0.2mg/L/2.0mg/100g。饰面：采用优质防火板饰面，厚度≥0.7mm，成型后封边处理。五金件：采用品牌优质铰链、三节静音滑轨和连接件，品牌锁具。工艺：（1）板材件均双饰面、封四边，走线孔、槽内缘(包括隐蔽部位)一律封 闭处理。（2）2mm厚同色PVC封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。（3）板材采用国际著名数控机床进行切割，切口整齐，无崩茬，尺寸精确到0.5mm。（4）五金件连接，板内预埋尼龙螺母。 (5)根据现场房间空间尺寸可做调整。 |  | 张 | 6 | 360 | 2160 | 二楼多功能 室 | 根据甲方 装修风格 颜色可以 任意更换 |
| 36 | 网卡电脑椅 |  | 420\*560\*860 | 饰面：椅背特斯林条纹网，椅座采用优质棉绒弹力面料，符合国家纺织产品安全 和技术规范要求。海绵：优质高回弹密度发泡海绵，净≥50mm。胶粘剂：采用水基型胶粘剂, 符合室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准 要求。成型胶合板：四年桉木夹板，高硬度强粘合力，1.2-1.5cm厚度。椅架：采用19\*32mm腰鼓管，壁厚≥1.5mm，采用高精密机械手臂自动焊接，前后 拆装架结构，经除油除锈静电220度高温喷塑处理。脚架子为4脚固定架，结构稳 定。靠背：采用全新PP+纤维加厚前嵌网结构，靠背受力位置更加厚重，塑料颗粒符 合冲击强度测试等多项技术规范要求。环保可回收使用无污染。通过120K靠背拉 |  | 张 | 6 | 189 | 1134 | 二楼多功能 室 | 黑色 |
| 37 | 备勤室椅子 |  | 510\*490\*780 | 饰面：采用优质麻绒面料，防静电、耐磨损、不起球、易清洁。海绵：采用“ 品牌优质高回弹PU泡绵，表面涂有防老化变形保护膜。框架：：采用优质橡胶木实木内框架，木制构件全部经过烘干处理，四面刨光， 木材含水率8-12%，无腐朽和虫蛀，木材斜纹程度＜20%。结构：底座和出木部分采用优质实木，框架主体榫结构连接； |  | 张 | 34 | 170 | 5780 | 二楼备勤室，每件宿舍4张，通信室2 | 灰色+木纹 |
| 38 | 长条桌 |  | 1600\*400\*750 | 基材：采用E1级优质环保三聚氰胺饰面刨花板/刨花板，甲醛释放量≤0.2mg/L/2.0mg/100g。饰面：采用优质防火板饰面，厚度≥0.7mm，成型后封边处理。五金件：采用品牌优质铰链、三节静音滑轨和连接件，品牌锁具。工艺：（1）板材件均双饰面、封四边，走线孔、槽内缘(包括隐蔽部位)一律封 闭处理。（2）2mm厚同色PVC封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。（3）板材采用国际著名数控机床进行切割，切口整齐，无崩茬，尺寸精确到0.5mm。（4）五金件连接，板内预埋尼龙螺母。 (5)根据现场房间空间尺寸可做调整。 |  | 张 | 8 | 420 | 3360 |  | 根据甲方 装修风格 颜色可以 任意更换 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 长条桌椅子 |  | 520\*440\*800 | 饰面：采用优质麻绒面料，防静电、耐磨损、不起球、易清洁。海绵：采用“ 品牌优质高回弹PU泡绵，表面涂有防老化变形保护膜。框架：：采用优质橡胶木实木内框架，木制构件全部经过烘干处理，四面刨光， 木材含水率8-12%，无腐朽和虫蛀，木材斜纹程度＜20%。结构：底座和出木部分采用优质实木，框架主体榫结构连接； |  | 张 | 16 | 248 | 3968 |  | 灰色+木 纹 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 321137 |  |  |