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	行项目编号：物资编码：物资名称：显示器（每台需附带支架）

	序号
	名称
	规则
	要求
	单位

	1
	屏幕尺寸
	等于
	31.5
	英寸

	2
	最大分辨率
	不低于
	3840×2160
	

	3
	面板类型
	必须满足
	IPS技术
	

	4
	亮度
	不低于
	350
	cd/m²

	5
	色域覆盖率
	不低于
	99% sRGB / 93% DCI-P3
	

	6
	色彩精准度
	不高于
	ΔE<2
	

	7
	接口
	至少包含
	HDMI 2.0×2、DP 1.4、USB-C（支持DP Alt）
	

	8
	USB-C反向供电
	不低于
	90
	W

	9
	壁挂兼容性
	必须满足
	VESA 100mm×100mm
	

	10
	响应时间
	不高于
	4
	ms

	11
	附带支架
	必须满足
	见5.3.3要求
	

	[bookmark: _Toc_1_2_0000000015]行项目编号：物资编码：物资名称：48光电口交换机

	序号
	名称
	规则
	要求
	单位

	1
	光口数量
	不低于
	8
	个

	2
	电口数量
	不低于
	2
	个

	3
	电口自适应
	必须满足
	10/100/1000BASE-T自适应
	/

	4
	电源模块
	必须满足
	双路可插拔
	/

	5
	光口自适应
	必须满足
	1G/10G BASE-X SFP Plus功能
	/

	6
	附带光模块
	不低于
	6个SFP+ 万兆光模块（1310nm，10km，LC）
	个

	
	传输速率
	不低于
	10
	Gbp/s

	
	误码率
	不高于
	1×10⁻¹²
	/

	行项目编号：物资编码：物资名称：48光口交换机

	序号
	名称
	规则
	要求
	单位

	1
	光口数量
	不低于
	48
	个

	2
	光口类型
	必须满足
	48SFP Plus
	/

	3
	拓展插槽
	不低于
	2
	个

	4
	接口类型
	不低于
	2个QSFP Plus
	个

	5
	电源模块
	必须满足
	2个侧出风交流电源模块
	/

	6
	散热模块
	必须满足
	2个侧出风风扇模块
	/

	7
	光模块
	至少包含
	24个SFP+ 万兆模块（1310nm，10km。LC）
	个

	
	包转发率
	不低于
	1080 Mpps
	Mpps

	
	存储
	不低于
	Flash 1GB，SDRAM 2GB
	

	
	三层核心技术
	不低于
	路由条目：IPv4最大 64K ；IPv6最大 32K
	

	行项目编号：物资编码：物资名称：光电转换器

	序号
	名称
	规则
	要求
	单位

	1
	设备数量
	必须满足
	每套设备包含两个光电转换器
	/

	2
	光接口
	不低于
	2个千兆SFP光口
	个

	3
	电网口
	不低于
	4个千兆电口
	个

	4
	电源
	必须满足
	双电源冗余
	/

	5
	保护
	必须满足
	过流4.0A保护；反接保护；IP40防护
	/²

	6
	外壳
	必须满足
	金属外壳
	/

	7
	安装方式
	至少包含
	卡轨式安装、壁挂式安装
	/

	8
	接口
	至少包含
	HDMI 2.0×2、DP 1.4、USB-C（支持DP Alt）
	/

	9
	传输距离
	不低于
	40
	kM


2.显示器技术要求
2.1显示器须为31.5英寸IPS技术面板，支持10.7亿色数，色域面积不低于128% sRGB（基于CIE 1931）及107% DCI-P3（基于CIE 1976），出厂校色平均值ΔE<2。支持HDR10开放标准，搭载不闪屏技术，通过TUV低蓝光认证。
2.2 显示器须配备HDMI 2.0接口2个、DP 1.4接口1个、USB-C接口1个（支持DP Alt模式及90W反向充电），以及USB 3.2 Gen1接口不少于4个。USB-C接口须支持与笔记本电脑、平板等移动设备一线连接传输画面，并提供KVM易用模式，可在USB-C与其他信号源之间共享一套键鼠。
2.3 附带支架要求：每台显示器须附带一个气弹簧支架，支架须满足以下要求：
（1）兼容性：支持22-35英寸显示器，VESA安装孔距为75×75mm或100×100mm，须与显示器完全兼容。
（2）承重能力：最大承重不低于9kg。
（3）调节功能：须采用气弹簧结构，支持无工具调节。升降范围不低于260mm，倾仰角度360°，水平旋转不低于±90°。
（4）固定方式：支架须采用屏风夹持式固定，适用于屏风隔断安装场景。
（5）材质与工艺：主体材质为铝合金+ABS，确保坚固耐用。须支持线缆管理功能，保持桌面整洁。
（6）外观：颜色为黑色。
2.4 显示器边框宽度≤1.5mm，画面黑边≤5.7mm。外壳颜色为黑色/灰色，净重（含支架/底座）不超过10kg，整机须通过CCC、CH RoHS、CEL、CECP及Win10 TUV低蓝光认证认证。
2.5 显示器内置立体声音箱（3W×2）。随货须提供：显示器底座/支架、电源线、HDMI信号线、USB上行线、USB C-C线、工厂校准报告、保修证书及简易说明书。
2.6显示器支持Clear Vision功能；支持i-Menu调节软件，显示参数调整；支持e-Saver管理软件。
2.7 报价人须负责显示器及附带支架的现场安装调试。安装工作应确保支架固定牢固、满足现场使用要求；显示器与支架连接正确、调节灵活；线缆绑扎整齐，外观整洁美观。安装完毕后，须清理现场因安装产生的杂物，恢复环境整洁。
[bookmark: _Toc_1_2_0000000016]2.8 质保要求显示器整机质保期为12个月；附带支架质保期为12个月；质保期内出现质量问题须更换，售后服务响应时间不超过2小时，到达现场时间不超过48小时。
3.48光电口交换机技术参数及性能要求
[bookmark: _Toc_1_2_0000000017]三层千兆智能交换机：配备 48 个10/100/1000BASE-T自适应电口；配备6个1G/10GE SFP+光口；支持双电源与双风扇冗余设计；背板带宽 2.4Tbps，包转发率 144Mpps；全端口线速转发，兼容 IRF2 虚拟化、丰富的IPv4/IPv6三层路由与ACL策略；必须具备自动识别处理网络风暴的能力，支持链路互备，自动切换链路保障业务不中断；满足高密度千兆接入与万兆上行的高并发业务转发需求；设备选型可参照H3C LS-5570S-54S-EI。
4.48光电口交换机技术参数及性能要求
三层万兆以太网交换机：配备48个1/10GE SFP+光口；配备2个可拆分为4×10GE的40GE QSFP+上行口；配备2个扩展插槽、双电源与双风扇冗余设计；背板带宽 2.56Tbps/23.04Tbps，包转发率1080Mpps，支持全端口线速转发；兼容VXLAN、IRF虚拟化、丰富的三层路由与ACL策略，必须具备自动识别处理网络风暴的能力，支持链路互备，自动切换链路保障业务不中断；满足高密度万兆接入与高并发业务转发需求；设备选型可参照H3C LS-6520X-54QC-EI。
5.光电转换器技术参数及性能要求
符合 FCC、CE、RoHS 标准；支持2个千兆SFP光口和4个千兆电口，至少保障40kM传输距离；支持-40至85℃工作温度和良好的EMC电磁兼容性能；输入电压：DC12-52V支持双电源冗余备份；支持内置过流 4.0A 保护、支持反接保护；外壳：IP40 防护等级，金属外壳；安装方式：DIN卡轨式安装、壁挂式安装；散热方式：自然冷却，无风扇。
6.安装调试时现场工作人员应遵守采购单位工作纪律，配合签署保密协议等。
7.安装调试时应注意生产安全文明，正确佩戴使用劳动保护用品。
8.安装时间以采购方通知为准。
9.采购设备安装时应满足采购方配置要求，网络配置满足实际网络需求。
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